
Процесс обновления лучше делать после установки на компьютер какой-либо версии РЕТОМ-51.

	1 вариант. Либо создаем (если нет) внутренний подкаталог Retom51.N (где N - номер РЕТОМа из значащих цифр 
(например, №0132 - Retom51.132). в каталоге, где находится программа UpdateRetom.exe. Переписываем файлы 
TRT000.412, TRT010.412, TRT020.412, TRT030.412, TRT040.412, TRT050.412, TRT060.412, TRT070.412, 
RTWIN03.XXX
в подкаталог Retom51.N 
	Далее запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем 
иконку с изображением диска. 
Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51 . 
Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Появится сообщение о нажатии кнопки и ожидать порядка 2 минут (закрыв остальные приложения) 
обновления до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.

	2 вариант. Либо тоже самое, когда на установочном диске уже есть и программа UpdateRetom.exe и подкаталог 
обновления - внутренний подкаталог Retom51.N (где N - номер РЕТОМа из значащих цифр 
(например, №0132 - Retom51.132).
	Далее запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем 
иконку с изображением диска. 
Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51 . 
Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Появится сообщение о нажатии кнопки и ожидать порядка 2 минут (закрыв остальные приложения) 
обновления до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.

	3 вариант. Обновляется только версия управляющей программы в РЕТОМе 
(если нет каталога обновления со всеми файлами обновления для РЕТОМа).
	Запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем кнопку с изображением диска. 
	Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51  . 
	Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Нажимаем в появившемся окне об отсутствии нужного каталога обновления кнопку «Нет» (не выходим, т.е. продолжаем дальше).
	Появится сообщение о нажатии кнопки, ожидать обновления около 2 минут 
(преварительно закрыв остальные приложения) до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.
