Описание процесса обновления внутренней версии РЕТОМ-51.

       Процесс обновления лучше делать после установки на компьютер какой-либо версии РЕТОМ-51.
       Нет необходимости делать обновления внутренней версии РЕТОМ-51 без согласования с производителем РЕТОМ-51, тем более, что обычно на диске поставляется только программа без самих файлов обновления.

       Предлагается 2 варианта обновления. Предпочтительнее 2-й вариант (если на CD уже есть подкаталог обновления - Retom51.N).

	1 вариант. Либо создаем (если нет) внутренний подкаталог Retom51.N (где N - номер РЕТОМа из значащих цифр (например, №0132 - Retom51.132). в каталоге, где находится программа UpdateRetom.exe. Переписываем файлы TRT000.412, TRT010.412, TRT020.412, TRT030.412, TRT040.412, TRT050.412, TRT060.412, TRT070.412, RTWIN03.XXX в подкаталог Retom51.N 
	Далее запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем кнопку с изображением диска. 
       Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51  . 
       Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Появится сообщение о нажатии кнопки, ожидать обновления около 2 минут (преварительно закрыв остальные приложения) до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.

	2 вариант. Либо то же самое, когда на установочном диске уже есть и программа UpdateRetom.exe и подкаталог обновления - внутренний подкаталог Retom51.N (где N - номер РЕТОМа из значащих цифр (например, №0132 - Retom51.132).
	Далее запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем кнопку с изображением диска. 
       Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51  . 
       Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Появится сообщение о нажатии кнопки, ожидать обновления около 2 минут (преварительно закрыв остальные приложения) до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.

	3 вариант. Обновляется только версия управляющей программы в РЕТОМе 
(если нет каталога обновления со всеми файлами обновления для РЕТОМа).
	Запускаем программу UpdateRetom.exe, включаем прибор, дожидаемся готовности и нажимаем кнопку с изображением диска. 
	Затем подтверждаем, вводим пароль из 7 символов на английском с Заглавной буквы -   Retom51  . 
	Выбираем канал связи (рекомендуется USB).
	Нажимаем в появившемся окне об отсутствии нужного каталога обновления кнопку «Нет» (не выходим, т.е. продолжаем дальше).
	Появится сообщение о нажатии кнопки, ожидать обновления около 2 минут 
(преварительно закрыв остальные приложения) до сообщения об успешном обновлении. 
	Затем закрываем программу, выключаем прибор, включаем - готово.
